# **BALANCEADOR COATS 1185**110V, 1 HP, 50/60 Hz, 3 amp

DESCRIPCIÓN:

***REPLETO DE CARACTERISTICAS PARA EL SERVICIO DE NEUMATICOS DE PRIMERA LINEA.***

***CARACTERISTICAS DE BIG-BALANCER EN UN PAQUETE PEQUEÑO.***

***Coats-1185*** *le ayudara a llevar su tienda al siguiente nivel. Esta unidad está diseñada para entornos de*

 *Trabajo liviano a mediano, pero ofrece características que encontrara en máquinas de*

 *Mucho más grandes y elaboradas.*



####  **DISEÑO QUE AHORRA ESPACIO**

 El equilibrador 1185 ocupa poco espacio, por lo que cabe en casi

 Cualquier lugar. Eso también le brinda la flexibilidad de ajustar su

 Proceso de flujo de trabajo a medida que crece más fácilmente.

 ***ESPECIFICACIONES:***

 DIAMETRO DE LA LLANTA -------10”-30”

 ANCHURA DE LA LLANTA --------2 “-16”

 DIAMETRO DEL NEUMATICO---- 38”

 DIAMETRO DEL EJE ----------------40 MM

 VOLTAJE: 110V, 1 hp, 50/60 Hz, 3 amp

 HUELLA----48” x 18”DE ANCHO X DE18” PROFUNDIDAD x 35 DE ALTO

 PESO DE ENVIO: -------------------242 LIBRAS

 NUMERO DE PIEZA: -------- 8001185



 **GUIA DE COLOCACION DEL CONTRAPESO DE LA LINEA**

 **LASER:**

La línea laser fácilmente visible ayuda a los operadores

 Técnicos a colocar Los contrapesos justo donde las

 Necesitan.



  **PANTALLA LCD EN COLOR:**

 La pantalla de colores vivos alerta al operador sobre la ubicación

 Del Desequilibrio e identifica la ubicación óptima de la cinta o del peso Del clip del contrapeso.



####  **GUÍA DE INDEXACIÓN DE POSICIÓN EN VIVO:**

 Las notificaciones basadas en audio y gráficos alertan al operador

 Cuando es necesario colocar el contrapeso.

 **COSTO: $ 4,713.00 DOLARES + I.V.A.**