# **BALANCEADOR COATS 1600-3D AUTO 220V 1F**

**EQUIPO PREMIUM DE COATS NUESTRA ULTIMA TEGNOLOGIA A LA VANGUARDIA MUNDIAL**

***fiabilidad legendaria con capacidad de vanguardia: REPLETO DE CARACTERISTICAS PARA EL SERVICIO DE NEUMATICOS DE PRIMERA LINEA.***

Alimentado por Direct Drive—Premium Quickut---STOP, LOCK & INDEX----8 modos de balanceo

Entrada automática 3D----kit básico de adaptadores incluido RAYO LASER Y LUZ LED

La serie Direct Drive combina la precisión y durabilidad del sistema **Coats-Direct Drive** con un conjunto exclusivo de funciones de equilibrio fácil de usar diseñadas para hacer el trabajo bien la primera vez

Siempre.

***PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PARA EL MODELO COATS 1600***

 **DESARROLLADO POR DIRECT DRIVE**

 El motor y el husillo se combinan en un solo conjunto

 Pre- balanceado que siempre permanece calibrado a

 Cero.

 **STATIC-ON-SCREEN ®**

 Muestra simultáneamente datos de desequilibrio estáticos

 Y dinámicos.

 **ENTRADA DE DATOS AUTOMÁTICA 2D**

 Ofrece entrada automática de datos de distancia y

 Diámetro. Esto elimina la posibilidad de error técnico

 Y acelera el equilibrado.



####  **DETRÁS DE LOS RAYOS:**

 Modo Behind-The-Spoke le permite ocultar los contrapesos detrás de los radios

 De una rueda decorativa rápida y fácilmente. Esto mantiene los pesos ocultos a

 La vista. Ahora al equilibrar diseños de ruedas más complejos, COATS-1300 es

 Más rápido y más fácil que nunca, además de mantener un aspecto limpio en las

 Ruedas personalizadas para la máxima satisfacción del cliente final.

####  **S GUIADA POR LÁSER OPERACIÓN ® SISTEMA**

 Señala la ubicación exacta del peso, tanto radial como axialmente, y elimina

 La prueba y el error.

#### **ISTE DETENER, BLOQUEAR E INDEXAR**

 Coloca automáticamente la rueda en la ubicación de colocación del peso

 Y bloquea el eje en su lugar para una aplicación de peso fácil y preciso

####  **ENTRADA DE DATOS AUTOMATICA 3 D**

####  **OFRECE LA ENTRADA DE DATOS DE DISTANCIA ,DIAMETRO Y ANCHO**

####  **AUTOMATICAMENTE ESTO ELIMINA LA POSIBILIDAD DE ERROR**

#### https://www.coatsgarage.com/media/modular_content/Side_Shadow_Board_1.jpg **TECNICO Y ACELERA DE EQUILIBRIO BALANCEO A LA PRIMERA**

####  **SIN ERRORES. ENTRADA DE DATOS AUTOMÁTICA 3D**

O frece entrada automática de datos



####  **TECNOLOGÍA PROBALANCE ®**

 Un sistema de equilibrio único (metodología de corrección de desequilibrio)

 Que minimiza tanto el desequilibrio estático como el de pareja.

####  **SPEED ​​THREAD ™**

 Proporciona la capacidad de enroscar la tuerca del cubo con solo presionar

 Un pedal para mejorar la facilidad de uso y la velocidad de montaje

 De la rueda. y ancho. Esto elimina la posibilidad de error técnico y acelera el proceso de equilibrado.

####  **DETENER, BLOQUEAR E INDEXAR DETENER, BLOQU**

Coloca automáticamente la rueda en la ubicación de ubicación del

 Contrapeso y bloquea el eje en su lugar para una aplicación del

 Contrapeso fácil y preciso

 **GUIADA POR LASER OPERACIÓN SISTEMA:**

 SEÑALA LA UBICACIÓN EXAPTA DEL CONTRAPESO TANTO RADIAL

**** COMO AXIALMENTE Y ELIMINA LA PRUEBA Y ERROR AL 100%

 **ILUMINACION DE BARRIR LED**

 ILUMINA EL CILINDRO DE LA RUEDA RIN INTERIOR PARA ATYUDAR

 Y VER AL COLOCAR EL CONTRAPESO EN LA RUEDA

 **COSTO: $ 10,386.76 DOLARES + I.V.A.**

 **COSTO: $ 208,688.68 PESOS M/N + I.V.A.**