# **compresor itsa**

**COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL 10 HP I-800 VERTICAL**

**DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS RC-45**

GARANTIA: de calidad, vanguardia, confiable y durabilidad



* Para uso industrial.
* Calidad y Rendimiento.
* Para la industria metal-mecánica, agricultura, ganadería, minería e industria en general.
* Cabeza de compresor fabricada en Hierro Gris.
* Motor Eléctrico Trifásico.
* Incluye: Interruptor de presión, válvula de seguridad, bandas, manómetro y grifo para drenar tanque.
* Opcional: Guarda Protectora

**PRECIO: $**

**DATOS TÉCNICOS**

|  |  |
| --- | --- |
| Motor  | **Eléctrico Trifásico*** Potencia: 10 HP
* Voltaje: 220/440 V
* Trifásico.
 |
| Modelo del Cabezal | I-800 |
| Capacidad del Tanque Vertical(Galones / Litros) | 80 / 303 |
| Desplazamiento (PCM) | 44.0 |
| Entrega Efectiva de Aire (PCM) | 33.0 |
| Presión Máxima (LBS) | 175 |
| Número de Cilindros | 3 |
| RPM | 780 |