# **BALANCEADOR COATS 1300-2D AUTO 220V 1F**

DESCRIPCIÓN:

***REPLETO DE CARACTERISTICAS PARA EL SERVICIO DE NEUMATICOS DE PRIMERA LINEA.***

La serie direct Drive combina la precisión y durabilidad del sistema **Coats-Direct Drive** con un conjunto exclusivo de funciones de equilibrio fácil de usar diseñadas para hacer el trabajo bien la primera vez

Siempre.

#  **EQUILIBRADOR DE RUEDAS 1300**



 **DESARROLLADO POR DIRECT DRIVE**

 El motor y el husillo se combinan en un solo conjunto

 Pre- balanceado que siempre permanece calibrado a

 Cero.

 **STATIC-ON-SCREEN ®**

 Muestra simultáneamente datos de desequilibrio estáticos

 Y dinámicos.

 **ENTRADA DE DATOS AUTOMÁTICA 2D**

 Ofrece entrada automática de datos de distancia y

 Diámetro. Esto elimina la posibilidad de error técnico

 Y acelera el equilibrado.



 ***ESPECIFICACIONES:***

 DIAMETRO DE LA LLANTA -------8”-30”

 ANCHURA DE LA LLANTA --------2 “-20”

 DIAMETRO DEL NEUMATICO---- 44”

 DIAMETRO DEL EJE ----------------40 MM

 HUELLA-----------------66” DE ANCHO X 60” DE PROFUNDIDAD

 PESO DE ENVIO: -------------------639 LIBRAS

 NUMERO DE PIEZA: ----------80013002D, 80013002D01

####

####  **DETRÁS DE LOS RAYOS:**

 Modo Behind-The-Spoke le permite ocultar los contrapesos detrás de los radios

 De una rueda decorativa rápida y fácilmente. Esto mantiene los pesos ocultos a

 La vista. Ahora al equilibrar diseños de ruedas más complejos, COATS-1300 es

 Más rápido y más fácil que nunca, además de mantener un aspecto limpio en las

 Ruedas personalizadas para la máxima satisfacción del cliente final.

**COSTO: $ 5,003.96 DOLARES + I.V.A.**

**COSTO: $ 100,547.65 PESOS M/N + I.V.A.**

**SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE PESO**

El contenedor de pesas está distribuido de manera lógica para que las pesas que más usa estén al alcance de su mano.